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                                                                             Приложение № 1
                                                                             УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                             постановлением Правительства
                                                                             Кировской области

                                                                             от                      №

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

нагрузки на каждую ось транспортного средства в 2015 году
                                                                                   (тс)

	Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства при

	одиночной оси
	двухосной тележке
	тележке с тремя 

и более осями

	не более 6,0
	не более 5,0
	не более 4,0


__________
